**Játszótér műszaki leírása:**

* elbontásra kerül a régi labdafogó kerítés és új labdafogó kerítés lesz 1,0m-ig palánk+1,23m fémrács és felette PE labdafogó háló.
* a pálya szerkezete megmarad, szükség szerint perforálni kell és pontos szintezés után körben új szegély lesz kialakítva, a szegélyeket a kőzúzalékágyazat és a tervezett gumiburkolat vastagságában kell kiemelni. A kőzúzalék ágyazaton a gumi táblák egy kiegészítő rendszerrel lesznek egymáshoz rögzítve. Az alépítményhez nincs rögzítve a gumiburkolat, így ha a régi aszfalt tovább reped és mozog, akkor az a felületen nem fog látszódni.
* a csapadékvíz levezetése a szegély mellett kialakított kavicsággyal lesz megoldva
* a bevezető járda az eredeti tervek szerint készül és kiírtam egy kukát, padot és a pad mellé ültetünk egy fát, hogy idővel árnyékoljon.
* az egyik hinta ideiglenes bontásra és visszaépítésre kerül, hogy el lehessen férni építés közben, a kerítés úgy emlékszem táblánként ideiglenesen szintén bontható.